***Datos del Equipo***

 **Marca: Modelo:**

**No. Control: No. De Serie:**

***Datos del Servicio y periodo de revisión***

**Servicio: Periodo:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MES** | **RESULTADO PRUEBA (OK)** | **NOMBRE DEL PERSONAL QUE REALIZO PRUEBA** | **FIRMA** | **MES** | **RESULTADO PRUEBA (OK)** | **NOMBRE DEL PERSONAL QUE REALIZO PRUEBA** | **FIRMA** |
| **ENERO** |  |  |  | **ABRIL** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FEBRERO** |  |  |  | **MAYO** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MARZO** |  |  |  | **JUNIO** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

***Instrucciones de la prueba de descarga:***

1. Verifique que las paletas estén bien colocadas en su lugar

2. Libere la impresora girando la perilla 4

3. Gire la perilla (1) a posición a 50 Jouls

4. Cargue (botón 2)

5. Descargar con cada uno de los botones que se encuentra en cada una de las paletas apretándolos simultáneamente

6. Verificar que en pantalla diga Test OK

7. Coloque la base de la impresora a su posición normal

8. Anote el resultado en el presente formato

 DUDAS FAVOR DE LLAMAR A INGENIERÍA BIOMÉDICA

 EXT. 16160, 16162 Y 16164

***Datos del Equipo***

 **Marca: Modelo:**

**No. Control: No. De Serie:**

***Datos del Servicio y periodo de revisión***

**Servicio: Periodo:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MES** | **RESULTADO PRUEBA (OK)** | **NOMBRE DEL PERSONAL QUE REALIZO PRUEBA** | **FIRMA** | **MES** | **RESULTADO PRUEBA (OK)** | **NOMBRE DEL PERSONAL QUE REALIZO PRUEBA** | **FIRMA** |
| **JULIO** |  |  |  | **OCTUBRE** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **AGOSTO** |  |  |  | **NOVIEMBRE** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SEPTIEMBRE** |  |  |  | **DICIEMBRE** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

***Instrucciones de la prueba de descarga:***

1. Verifique que las paletas estén bien colocadas en su lugar

2. Libere la impresora girando la perilla 4

3. Gire la perilla (1) a posición a 50 Jouls

4. Cargue (botón 2)

5. Descargar con cada uno de los botones que se encuentra en cada una de las paletas apretándolos simultáneamente

6. Verificar que en pantalla diga Test OK

7. Coloque la base de la impresora a su posición normal

8. Anote el resultado en el presente formato

 DUDAS FAVOR DE LLAMAR A INGENIERÍA BIOMÉDICA

 EXT. 16160, 16162 Y 16164